Centrál Színház nagyszínpadának világítástechnikája

Fényszabályzók:

LT Hydra plusz (1200 áramkör + robotlámpa vezérlés)



 
LT Hydra spirit

Dimmerek:



96 db 2 kw-os szabályzott áramkör



4 db 2 kw-os direkt

Fejgépek:


2 db 1,2 kw-os Robert Juliet

Színpad:

Oldalanként 18 padlócsapda

11. trégerbe: 8 db 1 kw-os Pc

8. trégerbe: 5 db Par 64 (Cp 61), 2 db 1 kw-os Pc

1. trégerbe: 4 db Par 64 (Cp 61), 4 db 1 kw-os Pc

Bal toronyba: 4db 1 kw-osPc, 2 db Par 64 (Cp 61)

Jobb torony: 4 db 1 kw-os Pc, 2 db Par 64 (Cp 61)

Nézőtér: 


2 db robe 575

1 híd: 6 db 1 kw-os Profil (selecon), 4 db 1 kw-os Pc

Lógatva: 6 db ETC 575 Profil

2 híd: 15 db 1 kw-os Profil (selecon), 4 db 1 kw-os Nithammer, 



6 db Par 64 (Cp 61)

Telepíthető fényvetők:

20 db Par 64 (Cp 61)

10 db ETC 575 Profil

4 db állvány, 2 db statív. 

